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2026年揭榜制科技项目需求清单
	序号
	项目需求名称
	需求方
	项目需求具体内容

	1
	大扭矩6000—8000N·m智能电动循环球E-RCB转向器技术攻关与研发
	湖北三环汽车方向机有限公司
	
[bookmark: _MON_1785694276]

	2
	养老、康复护理的外骨骼机器人关键技术攻关
	厚福医疗装备有限公司
	
[bookmark: _MON_1785694303]

	3
	避孕套用水性聚氨酯材料的开发研究
	中美百翰医疗产品（湖北）有限公司
	
[bookmark: _MON_1785694337]

	4
	高速宽幅单程数码瓦楞打印机关键技术研发及产业化
	湖北威思顿实业有限公司
	
[bookmark: _MON_1785694407]

	5
	一种适用于细线化薄片化大尺寸光伏用硅片金刚线切割液的研究与开发
	香柘科技（湖北）有限公司
	
[bookmark: _MON_1785694458]

	6
	基于AI驱动设计与增材制造的梯度TPMS生物陶瓷支架用于临界骨缺损修复的研究
	量造科技（湖北）有限公司
	


	7
	生姜连作障碍消减及高产优质栽培技术集成与示范
	湖北欣辰生态农业发展有限公司
	


	8
	数控智慧仓储及智能品控物检系统研发
	湖北省玉成陶瓷科技有限公司
	


	9
	一款迷你型全智能AI机器人炒菜的研发及产业化应用
	湖北桉邦科技发展有限公司
	


	10
	精密CNC加工工艺优化及刀具磨损监测关键技术攻关
	湖北睿创智能装备有限公司
	


	11
	用户视觉行为识别分析技术与系统
	湖北本地人科技股份有限公司
	


	12
	鲟鱼精巢PDRN的提取与应用研究
	湖北青鲟生物科技有限公司
	


	13
	热塑性弹性体交联废料可控降解与再功能化关键技术研究
	湖北彰宸科技有限公司
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		项目名称

		高速宽幅单程数码瓦楞打印机关键技术研发及产业化



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内):

一、项目背景：

传统瓦楞纸箱印刷采用柔版制版工艺，存在制版周期长(平均3-7天)

、小批量订单成本高、换单时间长、VOCs排放污染等问题。随着电商包装“ 小批量、多品种、短交期”趋势日益明显，以及环保政策趋严，传统柔印模 式已难以满足市场需求。

数码瓦楞打印机采用喷墨打印技术，无需制版、即印即干、可变数据印 刷，代表了行业技术升级方向。目前国内主流数码瓦楞打印机在幅宽(通常  ≤1.2米)、打印速度(20-40m/min)、色彩还原度(尤其是黄卡纸表面)

等方面与国际先进水平存在差距，核心喷头、供墨系统、色彩管理算法等关 键技术仍依赖进口。

二、主要技术难点：

1、高速喷墨控制技术：如何在大幅面(≥2.5米)、高速(≥60m/min)条件下实现 墨滴落点精度控制，避免喷头堵塞、拉丝、飞墨等问题；

2、黄卡纸色彩还原技术：瓦楞黄卡纸表面粗糙、底色偏黄，传统CMYK墨水直接打 印存在色彩暗淡、饱和度不足的问题，需开发专用墨水配方及色彩管理算法；

3、水性墨水干燥技术：水性环保墨水在瓦楞纸表面渗透慢，高速打印后需快速干 燥，否则易导致蹭脏、洇墨；

4、多材料自适应进纸系统：瓦楞纸板厚度范围大(1-15mm),需解决不同厚度、湿 度、翘曲度板材的稳定进给。



		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内):

一、研究内容：

1、高速宽幅单程喷墨打印系统研发：

压电式喷头阵列设计(幅宽2.5米级),实现单程一次完成印刷；

高速喷墨控制系统开发，实现墨滴落点精度±0.05mm@60m/min。

2、专用水性墨水及供墨系统开发：

针对黄瓦楞纸开发高附着力、高饱和度水性颜料墨水；











		[image: ]负压循环供墨系统，保证长时间连续打印的供墨稳定性。

3、瓦楞纸色彩管理及RIP 软件系统 黄卡底色补偿ICC色彩管理算法；

可变数据排版与工业化RIP 输出系统。

4 、智能进纸与干燥系统集成   自适应厚度的气吸式进纸平台；

热风/红外组合干燥系统，实现即印即干。

二、主要技术指标：



		指标项

		目标值



		最大打印幅宽

		≥2500mm



		最高打印速度

		≥60m/min(600×600dpi模式下)



		打印分辨率

		≥600×600dpi(支持1200dpi)



		打印色数

		CMYK四色(可扩展至六色)



		墨水类型

		水性颜料墨水(环保VOCs达标)



		适用板材厚度

		1-15mm瓦楞纸板



		黄卡色差△E

		≤3(与目标色样比)



		打印成本

		≤1.5元/平方米



		连续运行稳定性

		8小时连续打印无堵塞



		干燥时间

		出机即干(≤3秒)







经济社会效益指标：

1 、经济效益：

项目达产后，预计年产设备50台，实现年销售额5000万元以上；

单台设备为客户节省制版费(年均15万元)、减少人工(替代3-5人); 综合生产成本较传统柔版印刷降低约30%。

社会效益：

实现瓦楞包装印刷零制版、零排放，助力行业绿色转型；

打破国外高端数码瓦楞打印设备垄断，实现关键部件国产化；









		[image: ]直接带动就业50人(研发、生产、售后)。



		验收要求(时间、地点和方法等，限300字)

验收时间：项目实施第36个月末

验收地点：湖北威思顿实业有限公司

验收方法：

1、技术指标验证：委托第三方检测机构(如国家印刷机械质量监督检验中心)现场 测试打印速度、分辨率、色差等关键指标；

2、稳定性测试：连续8小时不间断打印，记录故障停机次数、打印质量变化；

3、用户验收：在至少2家咸宁市瓦楞包装企业开展应用示范，出具用户应用报告；

4、专家现场验收：组织技术专家现场查看设备运行，审阅技术文档及测试报告；

5、成果交付物：提交设备样机1台、相关技术专利(至少2项发明专利)、软件著 作权1项、项目技术报告1份。



		产权归属、利益分配等要求(限300字)

1、知识产权归属：项目实施过程中产生的发明专利、软件著作权等知识产权，由需  求方与揭榜方按实际贡献度协商确认份额。需求方主导产业化应用，揭榜方主导核心技术 研发，原则上共有产权。

2、利益分配：

揭榜经费按照合同约定分期拨付，首期不低于30%;

项目成果形成产品销售后，按销售额的2%-5%向揭榜方支付技术提成，具体比例另行 协 商 ；

揭榜方可优先获得后续技术升级合作机会。

3、技术保密：双方签订保密协议，未经对方书面同意，不得向第三方披露项目技术 信息。

4、商业化权利：需求方拥有项目实施产业化的优先权。









		[image: ]对揭榜方要求(限100字)

1、具有喷墨打印、机械自动化或材料科学领域正高职称专家团队；

2、具备工业打印设备或瓦楞包装设备研发经验；

3、拥有相关专利或软件著作权者优先；

4、能够派驻技术团队到咸宁开展不少于6个月的联合研发。



		项目研发投入

		450万元



		拟付揭榜方经费

		110万元



		需求单位

		湖北威思顿实业有限公司



		联系人

		邹刊  18627966419



		电子邮箱

		

cw03_y1@163.com
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项目名称

		

一种适用于细线化薄片化大尺寸光伏用硅片金刚线切割液的 研究与开发



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内)

项目背景：



随着AI算力产业的迅猛发展，全球电力进入了大规模需求新增的阶段，而   作为清洁能源的核心之一的光伏产业也迎来了新一轮高质量的发展机遇。在硅   片切割工艺段，其核心的材料是金刚线和切割液，为增效降本，硅片切割朝着   细线化、薄片化和大尺寸的技术路线方向发展，这对核心材料之一的切割液提   出了更为严格的技术要求。2025年，中国用于硅片切割的冷却液达到了约3万吨， 市场规模约5亿元，按照目前光伏产业的发展速度，5年后的使用量在5~8万吨，  市场规模约6~15亿元。因此，为提升硅片切割工艺的精度、良率以及降低成本， 对切割冷却液的研究和开发具备重大的产业意义。

目前，本公司现有产品已不适用前沿化的硅片切割技术要求，且公司研发 人员通过2年的努力也无法突破技术难点，急需外部科研力量揭榜攻关。

技术难点：



(1)从切割液产品设计角度出发系统研究造成切割过程中断线、加切、TTV、 厚薄、脏污等等产生不良的原理；



(2)从切割液产品设计角度出发系统解决造成切割过程中断线、加切、TTV、 厚薄、脏污等等产生不良的方法；





(3)科学设计产品组成，匹配硅片切割现场工艺及良率要求；













































		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内) 研究内容：

(1)研究硅片切割过程中冷却液各组分的作用机理；



(2)研究冷却液各组分的分子结构、分子量和使用比例对不同切割工艺的 影 响 ；



(3)针对性设计开发适用于不同尺寸、不同线径和不同厚度硅片切割的系 列产品 ；



(4)研究适用于循环系统和单缸切割系统的单晶硅片切割冷却液的产品。













主要技术指标：



(1)适用于182mm/210mm/213R尺寸的单晶硅片切割冷却液的研发；



(2)适用于20μm/18μm/16μm线径的单晶硅片切割冷却液的研发；



(3)适用于130μm/120μm/110μm厚度的单晶硅片切割冷却液的研发；



(4)适用于循环系统和单缸切割的单晶硅片切割冷却液的研发。













主要经济社会效益指标：



(1)项目完成后具备量产条件、预计2029年起逐步打开市场，3年实现累 计实现销售额5000万以上；



(2)培养3名骨干专业技术人员，另新增就业人员5人；

















































扫全王





		验收要求(时间、地点和方法等，限300字)

时间：2028年6月1日



地点：香柘科技或双方协商确定的第三方测试场所方法：



(1)切割技术指标：断线率≤5%;挂线率≤15%;加切率≤10%;A品率≥ 97%;



(2)发明专利2篇；



(3)产品设计成本≤销售价格70%;



		产权归属、利益分配等要求(限300字)



项目成果知识产权归双方共有，发榜方享有优先使用权与转化权。收益按 贡献比例分配，发榜方不低于60%,揭榜方不高于40%。专利申请、维护费用由 双发承担，成果转化收益优先保障揭榜方合理回报。



		

对揭榜方要求(限100字)



具备理论基础和分析仪器，有高分子材料、有机方向相关的研发实力和 专业团队。能按期保质完成攻关任务，严守项目保密规定，配合项目管理。

明晰权责，依规参与成果确权与收益分配，承担项目相关风险与履约责任。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		80万元



		需求单位

		香柘科技(湖北)有限公司



		联系人

		雷倩  18672977999



		电子邮箱

		

lq@xiangzhetech.cn
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		项目名称

		基于AI驱动设计与增材制造的梯度TPMS生物陶瓷支架 用于临界骨缺损修复的研究



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内)

临界骨缺损(通常超过骨干直径1.5倍或长度>2cm)无法自体愈合，是骨

科临床重大挑战。传统自体/异体骨移植存在供源有限、二次损伤、免疫排异 等问题。人工骨支架是理想替代方案，三周期极小曲面(TPMS)结构因其比

表面积高、渗透性好、应力分布均匀而备受关注，但传统均质TPMS支架难以 模拟天然骨从松质骨到密质骨的梯度渐变特性。

企业现有技术团队在生物陶瓷3D打印工艺方面有一定积累，但在AI驱动 的梯度结构逆向设计、高精度生物陶瓷浆料配方开发以及大动物长期骨缺损 修复验证等核心环节仍存在明显技术短板，仅靠内部研发力量难以在短期内 突破，亟需揭榜挂帅引入外部高校或科研院所协同攻关。

主要技术难点：

1.如何基于AI逆向设计具有梯度孔隙率、孔径及力学性能的TPMS结构， 以匹配目标骨缺损部位的应力环境及生物学需求；

2.生物陶瓷浆料流动性与固含量的平衡，以及高精度增材制造工艺参数 控制，避免烧结开裂；

3.梯度结构在动物体内的长期成骨效果及降解匹配性验证。



		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内)



(一)研究内容



1.AI驱动的梯度TPMS结构设计与优化：构建TPMS

(Gyroid/Diamond/Primitive)基础结构库；定义孔隙率、孔径、结构类型  等多维度梯度策略；通过有限元分析构建“结构参数-性能”数据库，训练 深度学习(CNN/GAN)或强化学习模型，实现梯度结构自动生成与力学/渗透

































恩  扫 全 的 三







		

性能精准预测。

2.梯度TPMS 生物陶瓷支架增材制造：开发适用于DLP的高固含量磷酸 钙基(β-TCP/HA) 陶瓷浆料；优化打印层厚、曝光能量、烧结脱脂曲线， 实现高精度、无缺陷梯度支架的制备。

3.支架性能表征与生物学评价：采用Micro-CT、SEM、XRD、万能试验 机测试理化性能；通过模拟体液矿化、细胞(成骨细胞/间充质干细胞)黏

附/增殖/成骨分化 ( ALP、茜素红、qPCR) 评估体外生物活性与降解行为。



4. 动物体内修复效果验证：在兔股骨髁或羊胫骨建立临界尺寸骨缺损模 型，设置梯度TPMS 组、均质TPMS 组及空白组，通过Micro-CT、组织学染  色 ( HE/Masson) 、生物力学推-out 测试评估术后4/8/12周新骨生成、骨  整合及血管化能力，形成“设计一制造-验证-优化”闭环。



(二)主要技术指标

1.梯度TPMS 支架孔隙率：60%~85%(梯度渐变);2)孔径：300~600μ m; 3) 压缩强度：2~10MPa ( 匹配松质骨);4)打印精度误差≤5%,烧结后 致密度≥90%;5)体外细胞培养7天细胞存活率≥90%, ALP 活性较对照组  提升≥2倍；6)动物实验12周时，梯度支架组新骨体积/组织总体积

(BV/TV)≥30%,  较均质组提升≥20%。



(三)经济社会效益指标



1.开发出具有自主知识产权的AI 驱动骨支架设计软件及梯度TPMS支架 产品，填补省内梯度骨修复支架技术空白；

2. 降低患者二次手术率及医疗费用，预期治疗成本降低30%以上；依托 咸宁高新区生物医药产业基础及离岸科创园平台，推动本地生物陶瓷增材制 造产业链上下游协同发展；项目完成后，为后续产业化应用奠定坚实基础， 预计产品上市后可逐步打开市场，形成千万元级的新技术产品线。









扫描全能王
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		项目名称

		基于AI驱动设计与增材制造的梯度TPMS生物陶瓷支架 用于临界骨缺损修复的研究



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内)

临界骨缺损(通常超过骨干直径1.5倍或长度>2cm)无法自体愈合，是骨



科临床重大挑战。传统自体/异体骨移植存在供源有限、二次损伤、免疫排异 等问题。人工骨支架是理想替代方案，三周期极小曲面(TPMS)结构因其比

表面积高、渗透性好、应力分布均匀而备受关注，但传统均质TPMS支架难以 模拟天然骨从松质骨到密质骨的梯度渐变特性。

企业现有技术团队在生物陶瓷3D打印工艺方面有一定积累，但在AI驱动 的梯度结构逆向设计、高精度生物陶瓷浆料配方开发以及大动物长期骨缺损 修复验证等核心环节仍存在明显技术短板，仅靠内部研发力量难以在短期内 突破，亟需揭榜挂帅引入外部高校或科研院所协同攻关。

主要技术难点：



1.如何基于AI逆向设计具有梯度孔隙率、孔径及力学性能的TPMS结构， 以匹配目标骨缺损部位的应力环境及生物学需求；

2.生物陶瓷浆料流动性与固含量的平衡，以及高精度增材制造工艺参数 控制，避免烧结开裂；

3.梯度结构在动物体内的长期成骨效果及降解匹配性验证。



		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内)



(一)研究内容



1.AI驱动的梯度TPMS结构设计与优化：构建TPMS

(Gyroid/Diamond/Primitive)基础结构库；定义孔隙率、孔径、结构类型  等多维度梯度策略；通过有限元分析构建“结构参数-性能”数据库，训练 深度学习(CNN/GAN)或强化学习模型，实现梯度结构自动生成与力学/渗透
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		验收要求(时间、地点和方法等，限300字) 验收时间：不晚于2028年6月30日

验收地点：量造科技(湖北)有限公司或双方协商确定的第三方测试场 所

验收方法：

1.资料审查：三维数字模型文档、性能数据报告、动物实验原始记录。



2.实物验收：梯度TPMS生物陶瓷支架实体(符合技术指标)。



3.第三方测试：委托具备资质的检测机构对孔隙率、力学强度等进行复 测。



4.专家会议评审：由咸宁市科技局组织或双方认可的技术专家召开验收 会，对照合同及本需求表技术指标逐项评议，形成验收结论。



		产权归属、利益分配等要求(限300字)



1.知识产权归属：本项目所产生的研发成果及相关知识产权，由需求单 位与揭榜方共同所有，具体份额及分配方式由双方在技术合同中另行约定。



2.技术秘密：技术秘密的使用权、转让权及相关利益，由双方协商确 定，企业享有优先受让权。

3.后续改进：企业有权利用项目负责人提交的研究开发成果进行后续改 进，由此产生的新技术成果归企业所有；项目负责人在完成本项目工作后， 可利用本项目开发成果进行后续改进，新成果归项目负责人所有，但不得侵 犯企业已有的知识产权。



4.利益分配：若项目成果实现产业化产生经济收益，双方按照合同约定 的权益比例进行分配；企业优先享有成果转化权及市场运营权。



		对揭榜方要求(限100字)



揭榜方应具有生物陶瓷增材制造及AI设计相关研究基础，拥有光固化 或直写成型3D打印设备及完备的材料表征、生物学评价平台；项目负责人































扫临全相王





		须具有正高级职称，且团队承担过省级以上骨修复或增材制造类科技项目。



		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		60万元



		需求单位

		量造科技(湖北)有限公司



		联系人

		吴浩  18627120278



		电子邮箱

		

wuhao@honor3d.com
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		项目名称

		生姜连作障碍消减及高产优质栽培技术集成与示范



		需求背景( 项目 背 景 、主要技术难点等，限500字内)                    

生姜是咸宁市重要的特色经济作物，种植面积逐年扩大，已成为部分乡镇农民 增收的主要来源。然而，随着连作年限增加，生姜连作障碍问题日益突出，尤 其是姜瘟病、茎基腐病等土传病害频发，导致生姜产量下降30%~50%,严重时  甚至绝收，极大制约了产业的可持续发展。

[image: ]目前，咸宁生姜主产区多数田块连作已达3年以上，土壤微生物群落结构  失衡，病原菌大量累积，有益微生物减少，土壤自我修复能力下降。传统防治 手段主要依赖化学农药，不仅效果有限，还容易造成农药残留和环境污染问题。 与此同时，本地缺乏抗病性强的生姜品种，水肥管理粗放，缺乏科学、系统的  土壤修复与连作障碍消减技术体系。

主要技术难点包括：1、如何高效、低成本地杀灭土壤中的致病菌，同时恢  复土壤微生态平衡；2、缺乏适用于咸宁气候与土壤条件的生姜-绿肥或生姜一  水田轮作模式；3、现有栽培技术对水肥一体化、抗病品种配套等集成应用不足：

4、种植户对绿色防控、生物菌剂等新技术的接受度和操作能力有限。

因此，亟需通过揭榜制科技项目，引进具有成熟经验的科研团队或企业， 围绕生姜连作障碍消减、土壤修复及高产优质栽培开展技术攻关，形成可复制、 可推广的技术模式，助力咸宁生姜产业高质量发展。



		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内)

一、研究内容

针对咸宁生姜主产区连作障碍突出问题，围绕土壤微生态修复、抗病栽培模式、 水肥精准管理及绿色防控技术，开展以下四项系统研究：











		1、高效土壤消毒与生物协同修复技术研发

筛选适用于咸宁土壤类型的低毒、低残留化学消毒剂(如石灰氮、氯化苦替代 技术),结合太阳能消毒或蒸汽消毒等物理方法，建立高效安全的土壤消毒方

案。同时，筛选高效拮抗菌株(如芽孢杆菌、假单胞菌等),复配有机肥或生

物有机肥，形成“消毒+快速补菌+定向培育”的土壤微生态重建技术体系，显 著降低病原菌数量，恢复土壤抑病能力。

2、生姜-绿肥/水旱轮作模式优化与配套栽培技术集成

设计并比较不同轮作模式(生姜-水稻、生姜-玉米、生姜-绿肥等),筛选适合

咸宁气候特点的最佳轮作组合。研究轮作周期、绿肥品种及翻压时间对土壤理 化性质、微生物群落及生姜生长的影响，制定标准化轮作制度。同时，集成配 套栽培技术，包括抗病品种筛选、种姜消毒、合理密植、覆膜控草等，形成高 产优质栽培技术规程。

3、水肥一体化精准调控技术研究

基于生姜不同生育期(苗期、发棵期、根茎膨大期)需水需肥规律，结合土壤

养分快速检测技术，研发生姜专用水肥一体化调控方案。优化氮磷钾配比及中  微量元素补充策略，建立滴灌/喷灌条件下的精准施肥制度，提高水肥利用效率， 减少养分流失和面源污染。

4、绿色防控技术集成与示范

集成生物农药(如木霉菌、井冈霉素)、植物源农药(如苦参碱)、诱抗剂及

农业防治措施，建立覆盖生姜全生育期的绿色防控技术体系。重点针对姜瘟病、 茎基腐病、姜螟等主要病虫害，制定“预防为主、综合防治”的技术方案，减  少化学农药使用量。

二、主要技术指标











		、姜瘟病发病率降低60%以上，茎基腐病发病率降低50%以上；

2、连作3年以上田块生姜亩产提高30%以上，优质姜比例提升至80%;

3、化学农药使用量减少40%,化学肥料使用量减少20%;

4、土壤病原菌数量(以青枯劳尔氏菌等为指示菌)下降70%以上：

5、形成1套适用于咸宁地区的生姜连作障碍消减技术规程(含土壤修复、轮作 模式、水肥管理、绿色防控等内容);

6、建立核心示范区2个，面积不少于500亩。

三、经济社会效益指标

、示范推广总面积150亩以上，辐射带动咸宁生姜主产区1000亩以上；

2、核心示范区生姜平均亩产达到4000公斤以上，较项目实施前增产30%,亩 均增收2000元以上；

3、项目实施期内累计新增经济效益600万元以上；

4、减少农药化肥使用量，降低农业面源污染，改善土壤生态环境；

5、通过技术培训、现场观摩等方式，培训种植户500人次以上，提升本地生姜 种植技术水平与可持续发展能力；

6、形成可复制、可推广的技术模式，为咸宁及周边地区生姜产业高质量发展提 供科技支撑。



		验收要求(时间、地点和方法等，限300字)

1、验收时间：项目执行期满后3个月内组织验收。

2、验收地点：咸宁市咸安区、通山县、崇阳县等生姜主产区核心示范点。

3、验收方法：

(1)现场测产与病害调查：随机选取3个以上示范点，每点取5个样方，实 测生姜产量，统计姜瘟病、茎基腐病发病率，与对照田块对比。











		(2)土壤与品质检测：委托第三方检测机构，测定示范前后土壤病原菌数量、 理化指标，以及生姜农残、品质(姜辣素、纤维素含量等)。

(3)技术资料审查：审阅技术规程、培训记录、示范推广台账等材料。

(4)专家会议评审：邀请3~5名农业领域专家，结合现场情况与检测报告，综 合评定技术指标、经济指标完成情况，形成验收意见。

(5)验收标准：完成合同约定的技术指标和经济社会效益指标为通过。



		产权归属、利益分配等要求(限300字)

1、产权归属：

(1)项目实施前双方各自拥有的知识产权归原所有方不变。

(2)项目执行期内共同产生的技术成果(包括但不限于专利、技术规程、软 件著作权、新品种等)归需求单位和揭榜方共同所有。

(3)双方均有权在不通知对方的情况下，将共有成果用于非商业目的的科研、 教学及内部示范推广。

2、利益分配：

(1)若成果通过技术转让、许可使用或作价投资等方式实现转化，转化收益按 揭榜方60%、需求单位40%的比例分配(或另行协商)。

(2)任何一方独立改进或二次开发产生的成果，归改进方所有，但需注明基于 原共有成果。

(3)双方均有权申请政府科技奖励，申报时需协商排名顺序。

3、其他要求：

(1)涉及国家秘密或公共安全的成果，按国家相关规定执行。

(2)鼓励优先在咸宁市范围内转化应用，服务本地产业发展。











		对揭榜方要求(限100字)

具有微生物、植物病理、植物生理或设施园艺等领域研究基础；具备田间示 范推广能力；优先支持与咸宁本地农业企业或合作社有合作经验的团队。



		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		50万元



		需求单位

		湖北欣辰生态农业发展有限公司



		联系人

		吴海兵  18907241112



		电子邮箱
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		项目名称

		数控智慧仓储及智能品控物检系统研发



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


1. 项目背景


陶瓷原材料生产是陶瓷制造的核心环节，其效率与精度直接影响成品质量和生产成本。当前行业面临以下痛点：


仓储与码垛低效：原材料（高岭土、石英砂、长石等）形态多样（粉状、颗粒、块状），人工码垛效率低（≤10吨/小时），堆垛稳定性差（倒塌率≥5%）。


质检与配料粗放：原料成分检测依赖实验室抽样（覆盖率＜5%），无法实时发现成分偏差（如Fe₂O₃超标±1%），导致烧成缺陷率增加（≥8%）。人工配料精度低（误差±3%-5%），原料配比波动大，影响成品一致性。


智能化水平不足：仓储、码垛、质检、配料环节孤立，缺乏全流程协同，导致生产计划执行延迟（月均≥15小时停机）。

本项目旨在研发一套集成智能仓储、自动码垛、在线物检及精准配料的闭环系统，通过机器人技术、AI算法，实现陶瓷原材料生产全流程的自动化与智能化升级。

2. 主要技术难点

多系统协同调度：需开发统一调度算法，实现仓储AGV、码垛机械臂、质检设备、配料机的实时协同，避免任务冲突。


高精度动态检测与配料：原料成分在线检测需融合近红外光谱（NIR）、X射线荧光（XRF）技术，检测速度≤1分钟/样本，精度误差≤±0.3%。粉体配料需实现微量成分（如添加剂0.1%-0.5%）的高精度称重（误差≤±0.05%），并解决粉体流动性差异导致的堵料问题。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


1. 研究内容


（1）自动物检与配料系统

在线检测模块：开发多光谱融合检测设备，同步分析原料成分（如SiO₂、Al₂O₃含量）与物理特性（含水率、颗粒度），检测速度≤1分钟/样本。集成机器视觉与AI算法，识别原料异物（金属杂质、纤维）与结块现象（识别准确率≥98%）。


精准配料模块：设计微量称重单元（量程0.1g-10kg，精度±0.05%），配备振动防堵料装置，支持粉体自动混合（混合均匀度≥95%）。开发配方自适应调整算法，根据实时检测数据动态优化配比（调整响应时间≤30秒）。

（2）智能AGV搬运系统

硬件开发：研发柔性AGV搬运系统，支持袋装（25kg/包）、散装（吨袋）原料的自动抓取与转运（负载能力≥1吨）。


软件算法开发：通过集成多种传感器（激光雷达、摄像头、超声波传感器）和采用先进的数据融合算法（卡尔曼滤波和贝叶斯估计），实现AGV在复杂动态环境中的高精度环境感知、路径规划和实时避障，确保高效搬运。

（3）智能码垛系统

硬件开发：设计模块化立体仓库，支持粉状、颗粒、块状原料分区存储，配备恒温（20-30℃）、恒湿（湿度≤40%）控制与粉尘过滤系统（过滤效率≥95%）。研发多自由度码垛机械臂，负载能力≥1吨，支持自适应抓取（夹具压力可调范围5-50N），堆垛误差≤±2mm。


软件算法开发：基于强化学习的动态路径规划算法，优化AGV与机械臂协同效率（任务完成率≥99.9%）。构建数字孪生平台，实时模拟仓储状态（库存可视化管理，数据同步延迟≤1秒）。


2. 主要技术指标


模块


指标项


目标值


自动物检与配料

成分检测误差


≤±0.5%


异物识别准确率


≥98%


称重精度


≤±0.05%


混合均匀度


≥95%


AGV搬运系统

负载能力


≥1吨


定位建图误差

≤10cm


智能仓储与码垛


仓储容量利用率


≥90%


码垛效率


≥30吨/小时


堆垛稳定性


倒塌率≤0.1%


系统集成


多设备协同响应延迟


≤0.5秒


系统综合故障率


≤0.05次/月


3. 经济社会效益指标


经济效益：


降低原料损耗：通过精准环境控制与实时质检，原料变质率从8%降至≤3%，年节约成本≥300万元（以年产10万吨原料企业为例）。


提升生产效率：库存周转率从4次/年提升至≥7次/年，生产线停机等待时间减少≥40%。


减少质量风险：全批次检测覆盖率提升至100%，避免因原料问题导致的成品批量报废（年均减少损失≥500万元）。


社会效益：


行业标准引领：制定《陶瓷原料智能仓储与质检技术规范》，推动行业标准化进程。


绿色生产：通过智能控温控湿降低能耗25%，减少原料浪费，助力可持续发展。


技术赋能：减少高危岗位（如粉尘环境人工巡检），提升从业人员职业健康水平。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）


阶段


时间节点


地点及内容


原型验收

第6个月


实验室环境完成AGV搬运设备、码垛机械臂硬件原型和自动物检与配料模块的功能验证。


中期验收

第12个月


实验室环境实现仓储与物检配料系统全流程联动，关键算法（如AGV调度算法、码垛抓取、成分分析模型）达标。


终期验收

第24个月


工厂现场系统在生产现场连续运行30天，所有技术指标（库存账实相符率≥99.8%、成分检测误差≤0.5%）达标，交付完整运维体系。






		产权归属、利益分配等要求（限300字）


在项目实施过程中涉及的知识产权归湖北省玉成陶瓷科技有限公司，揭榜方项目负责人拥有署名权；揭榜方有权在此研究项目的基础上进行技术改造升级，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由揭榜方享有。



		对揭榜方要求（限100字）


省属高校自动化专业教授团队，拥有成熟的研发团队、良好的产学研背景和大型工程研发项目的实施经验，近2年横向科研经费到账不少于500万；在机器人、AGV、智能仓储领域有深厚积累，获省部级科研成果不少于1项。






		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		50万元



		需求单位

		湖北省玉成陶瓷科技有限公司



		联系人

		汪豪杰



		电子邮箱
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		[bookmark: _GoBack]项目名称

		一款迷你型全智能AI机器人炒菜机的研发及产业化应用



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内)

项目背景：随着单身经济、老龄社会及快节奏生活的发展，家庭与小型餐饮场景对自动化、智能化烹饪设备需求激增。现有炒菜机存在体积大、智能化程度低、菜谱适应性差、清洁困难等问题。本项目旨在研发一款迷你型全智能AI机器人炒菜机，具备自主学习、精准控温、多菜系适配及自清洁功能。主要技术难点包括：

1. 微型化结构设计，需在小体积内集成翻炒、控温、投料、清洗等全功能模块，兼顾性能与空间利用率；

2. 多传感器融合的精准控温与火候智能调控，实现不同菜系、食材的烹饪火候适配；

3. 轻量化 AI 烹饪算法优化，在低算力硬件上实现菜品识别、菜谱智能推荐与烹饪流程自主优化；

4. 适配家用场景的低噪音、低功耗与高安全性设计，解决小型设备散热与稳定性难题。项目突破现有产品局限，填补迷你型全智能炒菜设备的市场空白。



		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内)

研究内容：

1.迷你型整机结构设计：研发迷你型的一体化机身，集成智能投料、翻炒、控温、自清洗模块，适配小户型厨房场景。

2.构建基于深度学习的食材识别与火候控制模型，支持常见50种以上食材主要烹饪方式。

3.研制多传感器（温度、湿度、烟雾、视觉）融合的闭环控制系统，实现±5℃精确控温。

4.设计易清洁、耐高温、不粘内胆及自动高压蒸汽清洗模块。

5.开发配套APP，支持菜谱云端下载、个性化口味设置及语音控制。

主要技术指标：

1.整机尺寸≤30cm×50cm×35cm，净重≤10kg

2.烹饪品种≥50种，菜谱成功率≥95%

3.从投料到出菜平均时间≤10分钟（不含备菜）

4.清洗耗水量≤500ml/次，清洗时间≤3分钟

5.支持Wi-Fi/蓝牙双模，响应延时≤1秒

6.噪音≤65dB(A)

经济社会效益指标：

1.经济效益：项目落地后，预计首年实现量产 5000台，实现产值 2000万元。带动智能家电、半成品净菜配送、养老助餐、及懒人经济等产业链发展，预计三年内累计间接经济效益≥1亿元。

2.社会效益：产品解决独居、上班族等群体的便捷烹饪需求，降低烹饪门槛，减少外卖依赖，助力健康饮食；项目量产可带动电子制造、精密加工等相关产业就业，推动智能家居小家电产业的技术升级与产品创新。





		验收要求(时间、地点和方法等，限300字)

时间：合同签订后24个月内完成全部研发及中试验收。

地点：生产端、应用端

方法：产品测试，依据项目技术指标，采用现场测试与第三方权威检测机构联合验收。验收内容包括功能测试、性能指标实测、菜谱成功率盲测（操作产品随机制作10道菜）、自清洁效果检测及其他经济效益证明材料审核。形成验收报告，双方签字确认。





		产权归属、利益分配等要求(限300字)

项目产生的知识产权（包括发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权等）归发榜方所有，揭榜方享有署名权及在学术论文中的非商业使用权。项目形成的样机、技术图纸、源代码等成果交付发榜方。若项目实现产业化销售，发榜方将按销售净利润的2%作为技术贡献奖励支付给揭榜方，期限为产品上市后3年。双方签署保密协议，未经允许不得向第三方泄露项目技术信息。



		对揭榜方要求(限100字)

具备智能机器人、嵌入式AI及家电设计研发经验，拥有关键技术专利或论文，有样机试制能力，能配合企业完成产业化落地。



		项目研发投入

		260



		拟付揭榜方经费

		70



		需求单位

		湖北桉邦科技发展有限公司



		联系人

		李兵



		电子邮箱

		767721429@qq.com
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		[bookmark: _GoBack]项目名称

		

精密CNC加工工艺优化及刀具磨损监测关键技术攻关



		需求背景(项目背景、主要技术难点等，限500字内)

[bookmark: heading_1]（一）项目背景

为满足精密零部件规模化、高精度加工需求，解决现有加工工艺效率低、精度不稳定、复杂曲面加工难度大等问题，适配3C电子、汽车零部件等领域的批量生产需求，推动加工环节提质增效、降本减耗，特提出本CNC加工技术需求，开展相关技术研究与落地应用。

[bookmark: heading_2]（二）主要技术难点

1.  复杂曲面、薄壁件加工易产生变形，难以控制形位公差；2.  高精度加工与生产效率平衡难度大，易出现刀痕、毛刺等缺陷；3.  多批次零件加工一致性差，CPK值难以稳定达标；4.  刀具磨损监测与寿命管控精准度不足，易导致加工故障。





		需求内容(研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内)

[bookmark: heading_4]（一）研究内容

1.  优化CNC加工工艺，制定粗、精加工程序规范，解决复杂曲面、薄壁件变形问题；2.  研发刀具磨损在线监测技术，优化切削参数与冷却方案；3.  建立多批次零件加工一致性控制体系，完善质量追溯流程；4.  适配主流数控系统，实现编程自动化与刀路仿真优化。

[bookmark: heading_5]（二）主要技术指标

1.  尺寸公差：精密级零件关键尺寸公差控制在±0.005～±0.01mm，非关键精密尺寸公差±0.01～±0.02mm；超精密级核心零件尺寸公差≤±0.001mm，次要精密尺寸±0.001～±0.003mm；孔类零件内径公差根据孔径调整，φ10mm以下孔±0.003～±0.005mm，φ10-50mm孔±0.005～±0.01mm。2.  形位公差：平面度≤0.002mm/100mm（最大平面≤0.005mm），垂直度≤0.003mm/100mm，同轴度≤0.004mm（多轴加工件≤0.003mm），圆跳动≤0.002mm，圆柱度≤0.003mm，平行度≤0.002mm/100mm，确保零件装配无干涉。3.  表面粗糙度：普通配合面Ra≤0.8μm，精密配合面Ra≤0.4μm，精密摩擦面Ra≤0.2μm，镜面加工面Ra≤0.1μm，无刀痕、毛刺、划痕，表面色泽均匀、无氧化。4.  加工一致性：关键尺寸CPK≥1.33，核心尺寸CPK≥1.67，单批次尺寸波动≤±0.002mm，多批次零件良品率≥98.5%。5.  效率指标：相比现有工艺，加工效率提升20%以上，刀具寿命延长15%以上；6.  适配机床：支持三轴、四/五轴联动，兼容发那科、西门子等主流数控系统。

[bookmark: heading_6]（三）经济社会效益指标

1.  经济效益：单批次零件加工成本降低10%～15%，年节约生产成本≥1000万元；提升产能，满足批量订单交付需求，年新增产值≥1000万元。2.  社会效益：提升精密加工技术水平，助力相关制造业升级；减少切削废液排放，实现绿色加工；培养专业技术人才，推动行业技术进步。





		验收要求(时间、地点和方法等，限300字)

验收时间：项目完成后10个工作日内。验收地点：甲方指定生产车间及检测实验室。验收方法：1.  现场核查加工工艺文件、编程规范及质量记录；2.  随机抽取3批次零件，检测尺寸公差、表面粗糙度及一致性，核对技术指标达标情况；3.  验证刀具磨损监测、自动化编程等功能有效性；4.  提交验收报告，双方签字确认，验收合格后正式交付。



		产权归属、利益分配等要求(限300字)

[bookmark: heading_9]（一）产权归属

1.  项目研发过程中产生的技术成果（包括工艺方案、编程算法、监测技术等）、知识产权（专利、软件著作权等）均归甲方所有。2.  乙方不得擅自泄露、转让、使用本项目相关技术成果及知识产权，未经甲方书面同意，不得用于其他任何项目。

[bookmark: heading_10]（二）利益分配

1.  项目实施过程中产生的直接经济效益归甲方所有。2.  若乙方参与技术成果转化，双方另行签订补充协议，明确转化收益分配比例，乙方优先获得合理技术服务费。3.  因技术成果推广应用产生的间接收益，归甲方所有，甲方可根据乙方贡献给予适当奖励。

[bookmark: heading_11]（三）其他要求

乙方需提供技术培训、售后技术支持，确保甲方人员熟练掌握相关技术；项目验收后，乙方需提供1年免费技术维护服务，及时解决加工过程中出现的技术问题。





		对揭榜方要求(限100字)

1.  资质要求：揭榜方需具备独立法人资格，拥有CNC精密加工研发及落地经验，具备相应的技术团队（含机械设计、数控编程、质量检测专业人员），拥有配套的研发及检测设备，无不良经营记录。2.  技术能力：揭榜方需熟练掌握复杂曲面、薄壁件加工工艺，具备刀具磨损监测、编程自动化相关技术研发能力，曾完成同类精密加工项目，可提供相关项目案例及成果证明。3.  履约能力：揭榜方需具备充足的人力、设备资源，能按时推进项目研发及落地，确保项目按期完成；具备完善的质量管控体系，能保障加工技术指标达标。4.  合作要求：揭榜方需严格遵守项目相关规定，配合甲方开展技术研究、验收及售后工作，不得擅自泄露项目相关技术及成果。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		80万元



		需求单位

		

湖北睿创智能装备有限公司



		联系人

		



		电子邮箱
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oleObject11.bin
		项目名称

		用户视觉行为识别分析技术与系统



		需求背景

随着城市精细化治理的不断深入和新型智慧社区建设的持续推进，小区智慧安防监控系统建设、社区智能化改造以及新能源配套设施的规模化部署，对底层智能分析能力与系统化管理平台提出了更高层次的要求。传统依赖人工巡查和事后视频调取的管理模式，已难以满足当前社区在安全防控、秩序管理及居民服务体验等方面日益增长的实际需求。


在智慧社区运行过程中，视频监控、楼宇出入管理及公共区域活动等场景持续产生海量、多源、实时数据。若缺乏先进的智能分析算法与统一的识别分析平台，这些数据难以被高效整合与深度利用，进而导致以下问题：


（1）安防体系仍以“事后取证”为主，缺乏主动预警和实时响应能力；


（2）社区管理对人工依赖程度高，管理成本大、效率低、响应滞后；


（3）对居民身份识别、行为判断及异常事件分析能力不足，存在安全隐患与管理盲区；


（4）各类系统相对独立运行，缺乏统一的人机交互界面与数据整合平台，信息孤岛现象突出。


因此，亟需构建一套面向智慧社区场景的高精度用户行为识别分析算法，以及轻量化、具备良好人机交互体验的用户识别分析系统，实现对社区内“人、车、物、设备、行为”等要素的智能感知、实时分析与联动管理，为智慧社区的安全治理与精细化运营提供坚实的技术支撑。

具体需求体现在以下两个核心方面：


设计高精度的用户行为识别分析算法；


针对社区安防、出入管理、公共区域活动、新能源充电行为等多样化场景，需研发具备高准确率、强环境适应性与实时处理能力的智能识别算法，实现：


（1）对人员身份、行为轨迹、异常动作的精准识别与判定；


（2）对车辆进出、停放及充电行为的智能识别与分析；


（3）对异常行为（徘徊、尾随、跌倒、破坏设备、长时间占用充电位等）的自动预警；


（4）适应复杂光照、遮挡、多目标密集等真实社区环境；


（5）支持边缘侧实时推理，降低对网络与算力的依赖；


该算法将成为智慧安防监控系统与充电桩智能管理系统的核心能力基础，实现由视频记录向智能判断的转变。


2、实现轻量化且具有友好人机交互界面的用户识别分析系统。


在算法能力的基础上，需构建统一的识别分析系统平台，实现算法能力的工程化落地与可视化应用，具体包括：


（1）轻量化系统架构，支持在社区现有硬件条件下稳定运行；


（2）支持前端摄像头、门禁、充电桩、停车系统等多设备接入与统一管理；


（3）提供直观友好的人机交互界面，便于物业及管理人员快速使用；


（4）实现实时告警展示、行为回溯、数据统计分析与报表输出；


（5）支持移动端与PC端访问，提升管理便捷性；


（6）支持后续功能扩展与多社区复制部署。


通过该系统，可将分散的监控设备整合为一个可感知、可分析、可预警、可管理的智慧社区综合管理平台。此外，该项目研究的陌生人异常行为分析技术目前在国内外尚无成熟推广，本项目需率先探索跨摄像头ReID结合行为语义理解的创新路径，技术门槛高，具有显著的前瞻性和原创性。



		需求内容


随着智慧社区建设的不断推进与城市精细化治理水平的提升，社区安全管理正由传统事后回溯型监控向实时感知与智能预警型防控转变。在居家养老、公共活动区域及复杂出入口等场景中，老年人跌倒风险与人员流动复杂、异常行为难以及时发现等问题日益突出，对视频监控系统的智能化分析能力提出了更高要求，传统依赖人工巡查或规则判断的方式已难以适应多摄像头、多目标与复杂行为交织的应用需求。


如图1所示，针对现有视频智能分析系统在实际应用中存在误报率高、语义理解不足及部署成本高等问题，本研究围绕两类核心任务展开：


（1）老人跌倒检测与行人重识别及异常预警。在跌倒检测方面，针对单帧静态特征难以区分“跌倒”与“蹲下、坐下”等相似动作的问题，引入基于ST-GCN与Transformer的时空行为建模方法，从时间与空间维度对人体姿态序列进行联合建模，使系统能够基于行为演化过程而非瞬时状态进行判断，从而提升复杂动作场景下的识别准确性与稳定性。


（2）在行人重识别与异常预警方面，针对多源信息难以统一建模及跨摄像头语义理解不足的问题，构建多摄像头行为异常世界模型，将身份信息、携带物体信息与轨迹行为信息进行融合建模，并结合注意力机制实现跨摄像头语义对齐与行为推理，从而实现对人员身份一致性识别及异常行为的深度语义理解与风险评估。


同时，针对系统部署复杂、计算开销大及实时性不足的问题，整体采用边缘-云协同的轻量化架构，在云端完成模型训练与全局优化，在边缘端部署经过剪枝、量化与蒸馏优化的轻量模型，实现视频流的实时分析与快速响应，并结合分级预警机制实现低延迟、高可靠的智能告警，从而构建具备工程落地能力[image: image1.png]AP
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的新一代智慧社区视频智能分析系统。



		验收要求


1、应按下列进度完成研究开发工作：


①.2026年12月31日前，完成老人跌倒检测系统的研发与交付；


②.2027年12月30日前，完成行人重识别与异常预警系统交付。


应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：


① 研究开发成果交付的形式及数量：交付“用户视觉行为分析系统”一套，系统包括老人跌倒检测子系统与行人重识别及异常预警子系统，并配套提供算法模型、系统软件平台、部署文档、接口说明及必要的技术支持材料，确保系统具备独立部署与持续运行能力。


② 研究开发成果交付的时间及地点：在约定开发周期内分阶段完成交付，最终统一交付至湖北本地人科技股份有限公司指定地点，并完成现场部署、系统演示与运行确认工作。


3.按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收： 


项目验收以系统实际运行效果与技术指标达成为核心依据，重点评估系统在真实或模拟社区场景中的运行能力与应用效果。验收内容包括但不限于系统功能完整性、算法识别准确率、运行稳定性、实时响应能力及边缘部署适配性等关键指标。


具体而言，设计的系统应能够在复杂社区监控环境下高效、稳定地实现对用户行为的智能分析，其中老人跌倒检测系统需具备高精度识别与低误报能力，行人重识别与异常预警系统需具备跨摄像头身份一致性识别及异常行为实时预警能力。同时系统应满足低延迟运行要求，并能够支持实际工程部署与长期稳定运行。



		产权归属、利益分配等要求


专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：需求单位作为专利权人的专利收益归属需求单位，揭榜方作为专利权人的专利收益归属揭榜方。软件著作权取得后的使用和有关利益分配方式如下：软件著作权的产权归双方共有，所带来的收益需求单位享有80%,揭榜方享有20%。



		对揭榜方要求

1、要求完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。


2、需求方有权利用揭榜方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由需求方享有。



		项目研发投入

		500万元



		拟付揭榜方经费

		100万元



		需求单位

		湖北本地人科技股份有限公司



		联系人

		葛先生 15972387048



		电子邮箱

		1979451340@qq.com  
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oleObject12.bin
		项目名称

		鲟鱼精巢PDRN的提取与应用研究



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）

我司深耕咸宁，致力于鲟鱼养殖与精深加工制品的研发。公司现已形成涵盖包括鲟鱼生物资产在内的近4亿元资产规模，并建成了近300亩的现代化工厂化养殖基地，具备规模化、标准化的产业基础。雄鱼精巢作为鲟鱼加工副产物长期低值化处理，造成优质核酸资源浪费与环保压力。多聚脱氧核糖核苷酸（PDRN）是从鱼类精巢中提取的特定分子量DNA片段，具备组织再生、抗炎及创面修复等优异生物活性，是国际医美再生材料、医用创面修复、组织工程领域的关键“卡脖子”原料。目前PDRN主要来源为三文鱼，生物合成尚处起步阶段，以鲟鱼精巢为原料开发高活性、高纯度、医用级 PDRN 属国内前沿空白。本项目立足咸宁鲟鱼全产业链优势，以副产物高值化、绿色低碳、进口替代为导向，攻克鲟鱼源 PDRN 制备与应用关键技术，填补湖北高端核酸生物材料产业空白，助力咸宁打造华中地区生物制造创新高地。


主要技术难点：

1、兼顾结构完整与提取难度大：鲟鱼精巢DNA与鱼精蛋白结合紧密，温和解聚与高效脱蛋白难以兼顾DNA天然双链结构的完整性与提取率。

2、高纯与高收率协同难度大：精巢组织杂质体系复杂，靶向去除杂蛋白、脂类及内毒素，在保障纯度≥95%的同时保持高收率，工艺窗口窄。

3、分子量精准调控难：PDRN分子量精准调控与批次间质量一致性控制，是实现医用级规模化生产的核心瓶颈。

4、配伍稳定性难：标准化活性评价体系缺失，解决PDRN在功能性敷料、冻干精华等终端产品中的配伍稳定性与透皮吸收有效性。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）

（一）研究内容

1、鲟鱼精巢前处理及核酸高效溶出技术：研发酶解-低温物理耦合温和裂解工艺，保护天然双链结构，提升核酸释放效率。

2、PDRN高纯规模化精制技术：集成膜分离、离子交换、分子筛层析等绿色纯化技术，重点突破脱蛋白、除脂、去内毒素关键瓶颈，形成线性可放大的工艺路线。

3、全链条质量标准体系：建立分子量、纯度、蛋白残留、内毒素、活性含量等关键指标检测方法，制定医用级PDRN原料企业标准。

4、生物活性与安全性评价：开展细胞增殖、划痕修复、抗炎活性评价，完成皮肤刺激、致敏、急性毒性及动物创面修复验证。

5、高质化终端产品研发：开发医用功能性敷料、冷敷凝胶、冻干修护精华等功能性产品，考察PDRN配伍稳定性与加速条件下活性保持性。

6、中试验证与示范线建设：建成鲟鱼精巢PDRN中试生产线，完成不少于三批次连续试生产，形成完整工艺包。

（二）主要技术指标

PDRN原料：DNA纯度≥95%，蛋白残留≤50ppm，内毒素＜0.5 EU/mg；分子量主分布50～200 kDa，活性DNA含量≥80%；含水量≤5%，重金属及微生物限度符合医用要求。

提取收率：以新鲜精巢总核酸计，PDRN提取收率≥65%。

生物活性：100μg/mL PDRN处理人成纤维细胞，增殖率较对照提高≥25%，无细胞毒性。

产品开发：形成2～3款含PDRN的功能性小试产品，通过稳定性加速试验及安全性初评。

（三）经济社会效益指标

经济效益：解决鲟鱼产品单一的问题，提高鲟鱼产品在市场上的占有率，显著提升鲟鱼产业的综合经济效益。

社会生态效益：显著提高鲟鱼综合利用精深加工的技术创新能力，减碳降排效果显著；新增直接就业岗位30个，带动养殖户稳定增收；打破PDRN进口依赖，推动咸宁特色水产养殖向生物医药、大健康产业融合升级；申请发明专利2～3项，发表高水平论文1～2篇，培养核酸原料开发技术骨干3～5名。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

时间：项目执行期3年（自合同签订之日起），第18个月开展中期检查，期满后1个月内完成终验收。

地点：发榜方咸宁生产基地及揭榜方实验室。

验收方法：采用现场考察与专家会议评议相结合。揭榜方须提交技术研究报告、工艺包、企业标准草案、第三方CMA/CNAS检测报告、连续三批中试生产记录、产品样品、用户试用报告及经费决算报告。技术指标须由具备资质的检测机构出具检验报告，生物活性指标需提供完整的细胞实验原始数据。由发榜方组织专家组，对照任务书审核目标完成度，出具验收意见。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）

产权归属：项目实施期内产生的所有科技成果，包括专利、技术秘密、工艺配方、企业标准等知识产权，归发榜方独有。揭榜方完成人享有署名权，经发榜方书面同意，可用于非商业性学术发表。

利益分配：研发经费由发榜方全额承担，负责成果中试放大及产业化。成果转化后，发榜方按产品销售额的2%～4%或双方约定的方式向揭榜方支付技术奖励，支付期3年。后续技术升级双方另议。

约束条款：揭榜方不得擅自将成果转让、许可第三方；若项目终止且非发榜方原因，已产生知识产权仍归发榜方，发榜方按实际投入补偿揭榜方直接成本。具体在合同中明确。



		对揭榜方要求（限100字）

具有核酸/蛋白质分离纯化及生物活性评价基础的高校、院所或企业，拥有HPLC、细胞培养、动物实验平台；项目负责人具有正高级职称；能组建工艺开发和分析检测的团队；有生物大分子中试放大经验者优先。



		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		50万元



		需求单位

		湖北青鲟生物科技有限公司



		联系人

		张关昊  17771435042



		电子邮箱

		17771435042
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oleObject13.bin
		项目名称

		热塑性弹性体交联废料可控降解与再功能化关键技术研究



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


热塑性弹性体兼具橡胶弹性和塑料热塑性，广泛应用于胶黏剂、密封材料、医疗器材、鞋材及沥青改性等领域。企业生产中交联工序产生大量交联边角料，该类材料形成三维化学网络，无法加热熔融重塑，长期仅作低价值填料或废弃物处理，造成资源浪费与环保压力。当前行业缺乏高效、经济、高附加值的交联废料回收再利用技术，已成为制约企业绿色制造与成本控制的关键 “卡脖子” 难题。


热塑性弹性体交联废料回收再利用主要存在以下技术难点：一是可控解交联技术难度大。交联键键能较高，常规热机械方法难以选择性断裂交联点而不破坏主链结构，易导致聚合物严重降解，丧失使用价值。二是再功能化稳定性差。解交联后产物分子量分布宽、活性官能团复杂，难以与原始基体材料良好相容，造成力学性能显著下降，难以实现高值化再利用。三是工艺经济性与环保性兼顾难。现有化学降解方法常需大量溶剂或苛刻反应条件，产物分离困难且易产生二次污染，难以实现低成本的连续化工业生产。因此，亟需开发一种可控、高效、绿色的交联废料降解与再功能化技术，实现边角料高值循环利用，推动弹性体产业绿色低碳发展。






		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）

一、研究内容


（1）交联废料结构表征与可降解性评价

系统分析热塑性弹性体交联边角料的交联密度、交联键类型及分子链结构，建立废料分类与可降解性评价方法。


（2）可控解交联技术开发


研究基于热机械剪切、催化助剂或绿色溶剂辅助的可控断键方法，实现对交联点的选择性断裂，最大限度保留聚合物主链完整性，获得可再加工的低交联度或线性化产物。


（3）解交联产物的再功能化改性


开发解交联产物与原始弹性体的共混增容技术，引入反应性相容剂或原位接枝官能团，提升界面结合力，恢复或优化材料的力学性能、热稳定性和加工流动性。


（4）高值化应用配方与工艺集成


针对低硬度弹性体、胶黏剂、改性沥青、鞋材等应用场景，制定再功能化产物的配方体系与连续化生产工艺，实现边角料在企业现行产线上的验证。


二、主要技术指标


（1）解交联效果


交联度降低率≥85%（相对于原始废料）；解交联后产物的熔融指数（MFI，200℃，5kg）≥3 g/10min，具备热塑加工性；聚合物主链降解率（以分子量降低率计）≤30%。


再功能化材料性能


添加30%解交联产物后，复合弹性体的拉伸强度≥原始材料性能的85%；断裂伸长率≥原始材料性能的80%；压缩永久变形≤原始材料性能的120%。


工艺与环保指标


解交联过程不使用大宗有毒有害溶剂，溶剂回收率≥90%；单吨废料处理能耗≤500 kWh；形成可连续化生产的工艺包1套。


三、经济社会效益指标


（1）经济效益


项目执行期内，建立年产不低于500吨的交联废料回收再利用示范线；将边角料从废弃物转化为低成本的再生原料，每吨再生料综合成本≤原始弹性体价格的60%；项目达产后，预计每年为企业节约原料成本≥300万元，降低废料处理费用≥50万元；若将再功能化产品对外销售或应用于高附加值牌号，可新增年产值≥500万元。


（2）社会效益


显著减少弹性体行业交联废料的填埋或焚烧量，预计项目期内累计减少固废排放≥1000吨；形成可复制推广的“交联废料可控降解与再功能化”技术体系，为咸宁市及湖北省新材料产业绿色循环发展提供示范；拉动上下游相关企业共同参与绿色制造，助力实现“双碳”目标；申请发明专利≥2件，培养工程技术人员≥3名。






		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

一、验收时间


项目执行期满后3个月内完成验收。原则上实施周期不超过2年，可申请一次延期（最长6个月）。


二、验收地点


主要安排在项目承担单位（需求方）现场或咸宁市科技局指定地点，包括研发实验室及产线应用现场。


三、验收方法


（1）材料审查：提交项目总结报告、技术报告、检测报告、专利及标准文件、财务决算报告等。


（2）现场核查：实地查验废料处理能力、再生产品实际应用效果。


（3）第三方检测：关键指标（如交联度、拉伸强度、熔融指数等）由具有CMA/CNAS资质的第三方机构出具检测报告。


（4）专家会议评审：组织技术、财务、产业领域专家听取汇报、质询及讨论，形成验收结论。






		产权归属、利益分配等要求（限300字）

一、知识产权归属


项目执行期间，由需求方（企业）单独完成的科技成果及知识产权归需求方所有；由揭榜方（高校、科研院所等）单独完成的归揭榜方所有。双方共同合作研发完成的科技成果及知识产权，归双方共同所有。共同所有的专利申请权、署名顺序等由双方另行协商并签订协议。需求方有权在自身生产活动中免费实施共同所有的知识产权；揭榜方可用于非商业目的的学术研究。


二、利益分配


项目财政资金及企业配套资金按预算及任务书约定使用，结余资金按相关规定处理。共同所有的知识产权进行转让、许可或作价入股时，收益分配比例原则上按双方实际贡献大小协商确定，并在项目执行期内签订单独协议。揭榜方团队人员发表论文时应标注项目来源，需求方拥有企业名称署名权。






		对揭榜方要求（限100字）

具有独立法人资格的高校、科研院所或企业，在弹性体降解与再利用领域有扎实研究基础。


拥有可控降解、聚合物改性相关核心技术及表征手段。


能配合企业完成试验验证，接受根据研发进度分期拨款。

成果转化优先落地咸宁。





		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		50万元



		需求单位

		湖北彰宸科技有限公司



		联系人

		蔡瑞  15575033517



		电子邮箱

		jh3517cr@163.com
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oleObject1.bin
		项目名称

		大扭矩6000～8000N·m智能电动循环球E-RCB转向器技术攻关与研发



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）

随着新能源商用车及重型智能驾驶车辆快速发展，对大扭矩、高可靠、智能化的电控循环球转向器（E-RCB）需求日益迫切。当前国内在6000N·m以上级别的智能电动循环球转向器领域仍存在技术空白，尤其在双冗余控制、高精度角度传感、耐久性及控制算法等方面依赖进口。本项目旨在突破大扭矩E-RCB的关键技术瓶颈，满足L2+级智能驾驶对转向系统的安全性、平顺性与冗余控制要求，推动商用车转向系统国产化与自主可控。

主要技术难点：


大扭矩（6000～8000N·m）下蜗轮蜗杆副、螺杆螺母的高刚度、低摩擦、长寿命设计；

螺杆螺母的加工工艺设计，满足量产需求；

双CAN、双控、冗余架构下的实时协同与故障切换机制；

高精度角度传感器（±1332°）及方向盘稳态误差±1°以内的闭环控制；

正向磨损10万次、逆向疲劳100万次后的性能稳定性控制。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）

一、研究内容

大扭矩循环球螺杆螺母传动机构及高刚度蜗轮蜗杆副优化设计；


螺杆螺母的加工工艺设计，满足量产需求；


双冗余电控架构（双CAN、双控）及故障诊断与安全切换策略研究；


转向控制研究开发，包括随速助力、主动回正、摩擦/阻尼/惯量补偿、个性化转向、LKA/LCC辅助控制等；


高精度角度传感与零位标定技术，实现方向盘稳态误差≤±1°；

耐久性验证平台与试验方法研究，满足正向磨损10万次、逆向疲劳100万次后的性能指标。


二、主要技术参数指标:

输出扭矩:8000N.m;

总圈数:6圈;

摇臂最大转角:±47.5°;

输入端自由间隙≤5，工作电压:24V;

角度传感器输出角度范围:±1332°;

使用功能要求:双can、双控、冗余需求，LKA、LCC、随速助力、主动回正控制、摩擦补偿、阻尼补偿、惯量补偿、个性化转向、零位标定、助力失效工作模式等；

性能要求:转向力特性曲线对称性≥90%;

方向盘稳态误差在±1°以内;

噪音≤65db;

角度及控制信号传输速率:10ms；


耐久要求:（1）正向磨损10万次循环后，自由间隙不得大于12°，功能无异常，力特性曲线对称度满足≥90%，试验中不得出现外渗和其它异常情况，总成不得存在损坏现象（2）逆向疲劳100万次后，输入输出特性变化量应≤15%，自由间隙不大于试验前的3倍，总成不得存在损坏现象

三、经济社会效益指标

预计项目验收后实现产品年产能3000台，新增销售额约5000万元，实现国产大扭矩智能转向器自主可控，单台成本降低10%以上，并同步培养转向器技术专业研发人才5名，推动商用车智能底盘核心部件产业链升级，提升我司在大扭矩智能转向器领域中的竞争力，带动就业及上下游协同发展。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

验收时间：2028 年5 月


验收地点：生产端、应用端


验收方法：产品测试


验收指标：


1. 输出扭矩:8000N.m;


2. 总圈数:6圈;


3. 摇臂最大转角:±47.5°;


4. 输入端自由间隙≤5，工作电压:24V;


5. 角度传感器输出角度范围:±1332°;


6. 使用功能要求:双can、双控、冗余需求，LKA、LCC、随速助力、主动回正控制、摩擦补偿、阻尼补偿、惯量补偿、个性化转向、零位标定、助力失效工作模式等；


7. 性能要求:转向力特性曲线对称性≥90%;


8. 方向盘稳态误差在±1°以内;


9. 噪音≤65db;


10. 角度及控制信号传输速率:10ms；


11. 耐久要求:（1）正向磨损10万次循环后，自由间隙不得大于12°，功能无异常，力特性曲线对称度满足≥90%，试验中不得出现外渗和其它异常情况，总成不得存在损坏现象（2）逆向疲劳100万次后，输入输出特性变化量应≤15%，自由间隙不大于试验前的3倍，总成不得存在损坏现象



		产权归属、利益分配等要求（限300字）

一、产权归属


1.背景知识产权的归属和使用


背景知识产权的权利归属不会因为“揭榜挂帅”合同的签订而受到任何影响。但在合作存续期间，另一方有将对列入合同中的背景知识产权具有非独占、不可转让、不可分许可且免使用费的权利。


2.技术攻关项目知识产权的归属


研发过程中产生的项目知识产权归属的两个原则：一方独立创造产生的项目知识产权归该方所有；双方共同创造产生的项目知识产权归双方共有。


3.项目知识产权改进的归属和使用


合同期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行的改进或二次开发，其权利归属于改进或开发方。


二、利益分配


1.对共有的项目知识产权,双方均有独立使用的权利。未经对方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密，不得进行商业化。


2.各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由双方共享。收益共享方式应在项目实施前另行约定。



		对揭榜方要求（限100字）

1. 拥有相关领域技术团队。


2. 具备商用车电控转向系统开发经验，掌握双冗余控制、高精度角度传感及耐久试验能力。


3. 签署保密协议，不得向第三方泄露技术参数及工艺数据。


4. 按项目节点提交研究报告，接受企业现场进度核查。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		60万元



		需求单位

		湖北三环汽车方向机有限公司



		联系人

		魏显飞  18986636272



		电子邮箱
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oleObject2.bin


		项目名称

		 养老、康复护理的外骨骼机器人关键技术攻关



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）

随着我国老龄化进程加速，60岁以上人口已超过3.1亿，其中约3500万失能老人亟需长期照护。传统康复训练高度依赖治疗师经验与人力，难以满足高强度、重复性训练需求，康复资源供需矛盾日益突出。同时，现有康复设备在智能化、个体适配及运动状态量化评估等方面仍存在不足，制约了康复效率与效果提升。

外骨骼康复机器人作为“机器人养老”的关键装备，虽已开展应用，但仍面临三大技术难点：一是人机交互柔顺性与安全性不足，刚性驱动与位置控制导致人机耦合不协调，存在运动冲击及二次损伤风险；二是系统成本高、应用门槛高，难以满足家庭与社区场景下的规模化推广需求；三是意图驱动的人机协同闭环控制能力不足，现有系统多依赖预设轨迹或被动模式，缺乏对患者运动意图与功能状态的实时感知与自适应调控能力，难以实现个体化主动康复。

因此，亟需围绕上述核心瓶颈开展协同攻关，突破人机柔顺交互、低成本轻量化设计及意图驱动自适应控制等关键技术，研制具备自主感知与动态调控能力的轻量化智能康复下肢外骨骼系统，推动康复模式由被动执行向主动参与转变。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）

1、研究内容


1.1 刚柔耦合髋关节驱动与柔性传感系统设计


针对偏瘫患者双侧功能不对称问题，设计基于弹性驱动的刚柔耦合髋关节执行机构，通过集成柔性传感编织绑带，实时采集分析人机耦合系统的交互力与关节位姿信息，提升交互柔顺性与穿戴舒适性。


1.2 基于多模态信息融合的快速运动意图识别方法


通过融合IMU与柔性传感信号，构建轻量化深度双向时序意图识别模型，实现步行起停、相位切换及助力需求的快速识别；优化滑动窗口与模型推理机制，实现低延迟、高鲁棒性的实时意图感知。


1.3 融合KMP的个性化自适应控制策略

引入核化运动基元（KMP）方法，对健康步态及患者历史数据进行概率建模与轨迹学习，实现步态生成与动态调节；结合阻抗控制，实现助力输出的连续可调与个性化适配，支持被动、助力、主动等多模式平滑切换。


1.4 轻量化与低成本系统集成：

围绕单关节系统进行结构与传感系统集成，优化机械结构，采用碳纤维等轻质材料，采用模块化与国产化方案，降低整机复杂度与制造成本。


2、主要技术指标


2.1 机械性能：适配身高150-190cm、体重≤70kg的用户；髋关节运动范围覆盖日常步行需求；角度控制误差≤±3°；整机重量≤3kg；穿戴时间≤2分钟。

2.2 意图识别与控制性能：运动意图识别准确率≥95%，识别延迟≤0.5s；步态相位识别准确率≥95%；助力输出连续可调，切换平滑无明显冲击；急停响应时间≤0.3s。

2.3 自适应与个体化能力：基于KMP的步态拟合误差≤5%；支持个体参数在线更新与自适应调节；训练过程中助力策略可随患者能力变化动态调整。


2.4 续航与可靠性：电池续航≥2小时（连续训练模式）；关键部件寿命≥1000次循环；系统平均无故障时间≥500小时。


3、经济社会效益指标


3.1 成本降低：通过国产化替代与规模化生产，将设备售价控制在2万元以内，较现有进口产品降低60%以上。


3.2 康复效率提升：单台设备可替代2-3名治疗师的人力投入，使康复训练效率提升50%，患者步态参数（步速、步长）改善率≥20%。


3.3 市场规模：项目成果落地后，预计3年内覆盖20家基层康复中心与养老机构。


3.4 社会效益：推动“人工智能辅助”康复、辅助护理服务，降低家庭照护成本，助力银发经济规模增长。






		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

1、验收时间：项目启动24个月内完成全部研发与测试任务。


2、验收地点：厚福医疗装备有限公司


3、验收方法：

1.1 技术测试：依据YY/T1973-2025《医用下肢外骨骼机器人》行业标准，开展静载强度、疲劳强度、功能安全等试验，提交第三方检测报告。


1.2 临床验证：通过在2家以上养老或康复机构对5名下肢行动不便者进行康复或助行训练来验证功能改善效果。


1.3 经济性评估：核算设备生产成本与市场推广方案，提交成本分析报告与规模化生产可行性论证。


1.4 专家评审：由双方联合组建专家组，通过现场演示、资料审核、用户访谈等方式进行综合评审，形成验收结论。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）

该外骨骼机器人研发成果产生的专利证书所有权为揭榜的高校院所，发榜方有该专利的无期限限制的使用权。揭榜方应将产品的设计图纸和使用说明全部移交1份电子档给发榜方，并协助和指导发榜方形成产品生产。合作双方均有发明人署名的权利。双方均有在学术论文和平台发表文章的权利。双方均有在各自系统内申报成果奖励的权利，另一方有义务协助申报但不参与奖励分配。揭榜方不参与研发产品销售利润的分配。



		对揭榜方要求（限100字）

揭榜方单位主体必须是在鄂高校。


揭榜方项目负责人和团队必须有机器人研究、机械自动化研究方面的背景和成果。


揭榜方项目负责人必须是机器人、机械自动化专业方面的教授专家。



		项目研发投入

		250万元



		拟付揭榜方经费

		50万元



		需求单位

		厚福医疗装备有限公司



		联系人

		夏文华  18771270106



		电子邮箱

		545579129@qq.com
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oleObject3.bin
		项目名称

		避孕套用水性聚氨酯材料的开发研究



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）

本项目由中美百翰医疗产品（湖北）有限公司提出，公司成立于2015年6月，是一家专注于安全套产品的创新、生产、销售于一体的单品类专业公司；公司占地地面积为80亩，现有厂房约23000平米，员工310人，投产6条生产线，可年产6亿只安全套，拥有相关专利24项。公司坚持多渠道多品牌战略，2025年公司销售额近亿元（含自营电商），业务连续三年增长超30%。2023年与泰国最大避孕套工厂TNR在曼谷建立联合国际研发中心并进行技术互换。目前在建3期厂房，计划引进4条国外最先进生产线，生产4亿只全球最高水准避孕套（聚氨酯001），达产后公司全年生产避孕套10亿只，跃升国内前三。


与传统天然乳胶避孕套相比，水性聚氨酯避孕套具有不可替代的材料优势：无致敏蛋白，可从根本上解决全球约4.5亿乳胶过敏人群的使用安全问题；导热快、体感佳，接近人体温度传导，体验感显著提升；更易实现超薄化，理论上可做到0.02mm甚至更薄，且无特殊异味、可添加润滑剂。正是基于这些差异化优势，水性聚氨酯避孕套代表着行业未来的发展方向。对于企业而言，只有掌握了聚氨酯乳液的核心生产技术，才能真正拥有核心产品竞争力，进而在全球高端市场中占据主动权。然而，也正是聚氨酯材料的这些特性，决定了其在规模化生产中面临远比天然乳胶更为苛刻的技术挑战。为进一步巩固全球竞争力，亟需突破以下“卡脖子”关键技术：


超薄化与物理性能平衡难：天然乳胶经硫化交联后天然具备高回弹性与强度，而聚氨酯在厚度突破0.03mm后，拉伸强度与延展性衰减更为剧烈，材料“薄则脆”的矛盾突出，不良率居高不下，难以在保证无针孔安全性的前提下实现超薄化连续量产。


微观缺陷控制难：不同于天然乳胶相对宽容的成型工艺窗口，水性聚氨酯体系在浸渍成型中对车间温湿度、乳液批次稳定性极度敏感，水分子挥发速率与高分子凝聚行为的微观耦合机制极为复杂，极易产生针孔、气泡、裂纹等致命缺陷，缺乏基于材料微观结构演变机理的精密成型控制模型。


高阻隔与高舒适度兼容难：天然乳胶本体结构具有天然的微孔尺寸分布，其阻隔性与通透性平衡相对可控。而聚氨酯需通过分子链设计从源头协同优化致密阻隔层与气体通透性，在确保对病毒、细菌实现高效阻隔的同时兼顾体感舒适度，这一结构矛盾缺乏成熟的分子设计理论和产业化解决方案。


上述技术难题是聚氨酯避孕套从实验室走向高端规模化量产必须跨越的核心障碍。唯有突破这些瓶颈，才能真正掌握聚氨酯乳液的核心生产技术，形成企业的核心产品竞争力，这对于推动大健康产业基材革新、实现高端避孕套国产替代具有重大战略意义。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


主要研究内容


本项目按“实验室小试—中试放大—产业化大生产”三阶段实施，主攻以下核心技术：


1.水性聚氨酯乳液合成技术研究：通过硬段/软段比例优化及分子链拓扑结构设计，实现超薄材料巨幅拉伸条件下的高强度与高弹性兼容。

2.超薄均匀成型与微观缺陷控制技术研究：研究多段控温、多级浸渍提拉工艺对成膜厚度均匀性的影响，解决薄型化后的针孔、气泡及应力集中等问题。

3.产品工业化生产稳定性研究：重点解决从配方到量产的转化瓶颈，包括乳液在更大规格设备中的批次稳定性控制、与现有短线浸渍成型设备的适配优化，以及连续化生产的工艺参数自适应调节策略。


分阶段实施安排：

第一阶段：实验室小试研发。拿出成膜样品，其表观质量及力学性能须达到并超越YY/T 1850-2023国家标准。


第二阶段：中试放大试验。采用更大规格反应设备，在公司短线成型设备上进行适配，得到小批量样品，其性能须同时达到小试标准样品和产品目标客户的要求。


第三阶段：产业化大生产。在公司产线上进行乳液和避孕套的连续生产，并具备对合成配方及浸渍成型工艺进行持续优化和改进的能力。

二、主要技术指标

1.产品厚度：攻关目标为厚度0.03mm及0.02mm级，允许偏差±0.008mm。


2.物理性能（对标并超越YY/T 1850-2023）：


爆破压力：≥2.0 kPa；


爆破体积：≥5.0 dm³；


扯断力：≥20 N；


扯断延长率：≥400%。


3.产品质量：产品的针孔率、稳定性和抗菌性等全面达到并超越国家相关标准要求。


三、经济社会效益指标

经济效益：项目完成后3年内凭借新产品线为公司新增产值5000万元，新增利税600万元。


社会效益：为全球数以亿计的天然乳胶过敏人群提供安全、高端的国产“不过敏”体验，实现进口替代，并作为咸宁大健康产业的标杆，带动医用高分子材料研发人才与产业升级。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）


验收时间：项目执行期3年内（预计2029年6月底前）。


验收地点：在中美百翰医疗产品（湖北）有限公司现场。


验收方法：


1.第一、二阶段验收需提交小试/中试实验样品及分析测试报告。


2.第三阶段验收需在公司产线连续生产，成品率及性能均符合国家标准。

3.专家现场考察生产线运行状态，确认合成、成型工艺文件体系完整，并召开评审会，对照指标逐项核查。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


产权归属：本项目产生的发明专利等知识产权，由需求方（中美百翰公司）与揭榜方共同所有，具体事宜一事一议。


利益分配：揭榜方享有专利共同署名权。产品上市后，需求方按销售额的1%~3%向揭榜方支付提成，为期3年。经双方许可，技术向第三方转让的收益，按7:3比例分成（需求方7成，揭榜方3成）。



		对揭榜方要求（限100字）


揭榜方需为具备高分子材料相关工程中心的高校/院所，团队需有水性聚氨酯合成及医用材料转化成功案例。能派驻人员到企业联合攻关，具备从实验到量产的快速转化能力。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		100万元



		需求单位

		中美百翰医疗产品（湖北）有限公司



		联系人

		涂重丹  13886351357



		电子邮箱

		1558307293@qq.com
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